* Abbruch
  + OK-Knopf drücken
  + rechten Hebel an Fernsteuerung umlegen
* 2 km/h-rückwärts-Begrenzug
  + fährt aktuell gar nicht rückwärts
    - Hardware-Geschwindigkeitsschwelle nicht überschritten?
    - vlt falsche Annahme: Geschwindigkeit wirklich linear zu Servo-Wert?
  + noch nicht gemessen
* man muss Joystick bei Vorwärts-Rückwärts-Wechsel erst in Mittelstellung lassen
  + 10ms Stillstand viel zu wenig, aber große delay()s aktuell nicht möglich
    - millis()?
* Sensoren abfragen zum Auffahren vermeiden